# Ылғал шаңсору

- Шаңсорғышпен бензин, май, спирт, еріткіштер сияқты жанғыш немесе жарылғыш сұйықтықтарды соруға болмайды. Ыстық, жанып тұрған немесе жарылғыш шаңды соруға болмайды. Шаңсорғышты жарылу қаупі бар жайларда пайдалануға болмайды. Шаң, бу немесе сұйықтықтар тұтануы немесе жарылуы мүмкін.

- Шаңсорғышты сорғы ретінде пайдалануға болмайды. Шаңсорғыш ауа және су қоспасын соруға арналған.

- Шаңсорғышты сүзгісі пайдалануға болмайды.

Сүзгіні жартылай автоматты түрде тазалау процесін дымқыл әдіспен сору кезінде іске қосуға болмайды.

## Ылғалды әдіспен сору алдында

Жапқыштарды (13) ашып, сорғыштың жоғарғы бөлігін (12) алып тастаңыз.

Контейнерді (3) босатып, тоқыма сүзгі қабын (20) шығарыңыз.

Сүзгіні (38) тазалап, сорғышқа қайтадан салыңыз.

Қалтқының (37) таза болғанына көз жеткізіңіз. Қалтқы бұғатталған кезде, контейнері толы сорғышты автоматты түрде өшіру мүмкін емес.

Шаңсорғыштың жоғарғы бөлігін (12) орнатып, жапқыштардың (13) екеуін де шерту дыбысымен тірелгенше жабыңыз.

## Ылғалды әдіспен сору кезінде және одан кейін

Сорғыш қалтқымен (37) жабдықталған. Максималды толтыру биіктігіне жеткен кезде, сору тоқтатылады. Содан кейін контейнерді (3) босатыңыз.

Контейнердің дер кезінде ағызылғанына қарамастан сорғыштан сұйықтық шықса, онда сорғышты бірден өшіріңіз. Сорғыштың жоғарғы бөлігін (12) алып тастаңыз да, барлық бөлшектерді жақсылап кептіріңіз.

Жұмысты аяқтағаннан кейін зең басудың алдын алу үшін сорғыштың жоғарғы бөлігін (12) және сүзгіні (38) алып тастаңыз да, екеуін де жақсылап кептіріңіз.