# Kuitupölypussin asennus/irrotus (katso kuvat A−B)

Kuivaimuroinnissa voi käyttää pölypussia (20). Tämä helpottaa pölyjätteen hävittämistä.

Avaa salvat (13) ja ota imurin yläosa (12) pois.

Käännä kuitupölynpussin pidintä (19) ylöspäin, kunnes se lukittuu paikalleen vaakasuoraan asentoon.

Työnnä kuitupölypussi (20) rajoittimeen asti kuitupölypussin pitimeen (19).

Irrota kuitupölypussi (20) painamalla sitä hieman alaspäin ja vetämällä se ulos kuitupölypussin pitimestä (19).

Kun haluat imuroida ilman kuitupölypussia, käännä kuitupölypussin pidin (19) takaisin alas: purista sitä varten kuitupölypussin pitimen lukitsimia (21) yhteen, käännä kuitupölypussin pidintä alaspäin ja paina se säiliön seinämää vasten, kunnes se lukittuu paikalleen.

Asenna imurin yläosa (12) takaisin paikalleen ja lukitse salpojen (13) avulla säiliö (3) imurin yläosaan (12).