# Поставяне/сваляне на торбата с филтър от флис (вж. фиг. A−B)

За сухо смучене можете да използвате торба с филтър от флис (20). Така се облекчава изхвърлянето на отпадъците.

Отворете затварянията (13) и извадете горната част на прахосмукачката (12).

Наклонете нагоре държача на торбата с филтър от флис (19) докато не се фиксира във водоравно положение.

Избутайте торбата с филтър от флис (20) до упор в държача й (19).

За изваждане натиснете торбата с филтър от флис (20) леко надолу и я изтеглете от държача й (19).

За смучене без торба с филтър от флис отново наклонете държача на торбата надолу (19): Натиснете за целта застопоряванията (21) на държача, наклонете държача надолу и го натиснете до фиксиране към стената на контейнера.

Поставете обратно горната част на прахосмукачката (12) и свържете чрез затваряне на затварянията (13) контейнера (3) с горната част на прахосмукачката (12).