# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su siurblio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

- Išsiaiškinkite apie jūsų šalyje galiojančius reikalavimus ir įstatymus, reglamentuojančius, kaip elgtis su sveikatai kenksmingomis dulkėmis.

Siurblį leidžiama naudoti šioms medžiagoms susiurbti ir nusiurbti:

- Dulkės, kurių poveikio ribinė vertė > 1 mg/m3

Sprogioje aplinkoje siurblį naudoti draudžiama.

Kad užtikrintumėte optimalią siurbimo galią, nuo siurblio viršutinės dalies (12) visada nuvyniokite visą siurbimo žarną (23).

## Įjungimas/išjungimas

Norėdami dulkių siurblį įjungti, paspauskite veikimo režimų perjungiklį (4) į padėtį 1.

Norėdami įjungti automatinį siurblio įjungimo ir išjungimo įtaisą, paspauskite veikimo režimų perjungiklį (4) į padėtį 1+. Siurblys gali būti įjungtas automatiškai, jei jis kištukiniu lizdu (6) yra sujungtas su elektriniu įrankiu.

Norėdami dulkių siurblį išjungti, paspauskite veikimo režimų perjungiklį (4) į padėtį 0.