# 플리스 필터 봉투 끼우기/빼내기(그림 A−B 참조)

건식 흡입을 위해 플리스 필터 봉투 (20) 를 사용할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 먼지 처리가 수월해집니다.

잠금쇠 (13) 를 풀고 청소기 상부 (12) 를 분리하십시오.

플리스 필터 봉투 홀더 (19) 를 위로 젖혀 수평 위치에 고정될 때까지 밀어 넣으십시오.

플리스 필터 봉투 (20) 를 플리스 필터 봉투 홀더 (19) 에 끝까지 밀어 넣으십시오.

탈거를 위해 플리스 필터 봉투 (20) 를 약간 아래로 누른 후 플리스 필터 봉투 홀더 (19) 에서 당겨 빼십시오.

플리스 필터 봉투 없이 흡입하려면 플리스 필터 봉투 홀더 (19) 를 다시 아래로 접으십시오. 이를 위해 플리스 필터 봉투 홀더의 잠금장치 (21) 를 함께 누른 상태에서 플리스 필터 봉투 홀더를 아래로 기울여 용기 벽에 고정될 때까지 밀어 넣으십시오.

청소기 상부 (12) 를 다시 끼운 뒤 잠금쇠 (13) 를 닫아서 용기 (3) 를 청소기 상부 (12) 와 연결하십시오.