# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på sugerens typeskilt.

- Informer dig om de gældende regler/love vedrørende håndtering af sundhedsskadeligt støv i dit land.

Støvsugeren må kun benyttes til opsugning eller udsugning af følgende materialer:

- Støv med eksponeringsgrænseværdi > 1 mg/m3

Støvsugeren må principielt ikke bruges i rum med eksplosionsfare.

For at sikre en optimal sugeydelse skal sugeslangen (23) altid vikles helt af støvsugeroverdelen (12).

## Tænd/sluk

For at tænde støvsugeren skal du trykke driftstype-valgknappen (4) til position 1.

For at tænde start-/stop-automatikken skal du trykke driftstype-valgknappen (4) til position 1+. Støvsugeren kan startes automatisk, når den er forbundet med et el-værktøj via stikdåsen (6).

For at slukke støvsugeren skal du trykke driftstype-valgknappen (4) til position 0.