# การใส่/ถอดถุงกรองผ้าฟลีซ (ดูภาพประกอบ A−B)

คุณสามารถใส่ถุงกรองผ้าฟลีซ (20) เพื่อใช้งานระบบดูดฝุ่นแห้ง ซึ่งช่วยให้การกำจัดฝุ่นเป็นไปได้ง่าย

เปิดตัวล็อค (13) และถอดส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) ออก

พับตัวยึดถุงกรองผ้าฟลีซ (19) ขึ้นด้านบนจนกระทั่งเข้าล็อคในตำแหน่งตามแนวนอน

เลื่อนถุงกรองผ้าฟลีซ (20) จนสุดตำแหน่งเข้าไปในตัวยึดถุงกรองผ้าฟลีซ (19)

หากต้องการนำออก ให้กดถุงกรองผ้าฟลีซ (20) ลงด้านล่างเล็กน้อย แล้วดึงออกจากตัวยึดถุงกรองผ้าฟลีซ (19)

สำหรับการดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรองผ้าฟลีซ ให้พับตัวยึดถุงกรองผ้าฟลีซ (19) ลงด้านล่างอีกครั้ง: ดันตัวล็อค (21) ของตัวยึดถุงกรองผ้าฟลีซเข้าหากัน พับตัวยึดถุงกรองผ้าฟลีซลงด้านล่าง แล้วดันเข้าหาผนังของถังบรรจุจนกระทั่งล็อคเข้าที่

จัดวางส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) กลับเข้าที่ แล้วปิดตัวล็อค (13) เพื่อเชื่อมต่อถังบรรจุ (3) เข้ากับส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12)