# Монтаж приладдя для відсмоктування (див. мал. G)

Відсмоктувальний шланг (23) оснащений системою кріплення, за допомогою якої можна під'єднувати приладдя для відсмоктування (відсмоктувальний адаптер (27), вигнуту насадку (28)).

## Монтаж насадок і труб

- Надіньте вигнуту насадку (28) на відсмоктувальний шланг (23) так, щоб обидві натискні кнопки (26) відсмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.
- Потім міцно надіньте потрібне приладдя для відсмоктування (підлогову насадку, щілинну насадку, всмоктувальну трубу тощо) на вигнуту насадку (28).
- Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (26) всередину і зніміть елементи один з одного.

## Монтаж відсмоктувального адаптера

- Надіньте відсмоктувальний адаптер (27) на відсмоктувальний шланг (23) так, щоб обидві натискні кнопки (26) відсмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.
- Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (26) всередину і зніміть елементи один з одного.