# Montaggio del supporto per gli accessori di aspirazione (vedere figg. C−D)

Inserire il supporto (10) per gli accessori di aspirazione nell’apposito alloggiamento sulla parte superiore dell’aspiratore finché non scatta in posizione.
Per rimuovere il supporto (10), tirare l’elemento di bloccaggio (22) nella parte inferiore del supporto ed estrarre il supporto fuori dall’alloggiamento verso l’alto.

È anche possibile fissare il supporto (10) ad una parete tramite 2 viti.