# สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้งานเครื่องดุดฝุ่นของท่าน กรุณา‌จดจำ‌สัญลักษณ์‌และ‌ความหมาย การแปล‌ความหมาย‌สัญลักษณ์‌อย่าง‌ถูกต้องจะ‌ช่วย‌ให้‌ท่าน‌สามารถ‌ใช้‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌ได้‌อย่าง‌ปลอดภัย‌และ‌ดี‌ยิ่งขึ้น

สัญลักษณ์‌และ‌ความหมาย‌ของ‌สัญลักษณ์
| คำเตือน! อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
| เครื่องดูดฝุ่นของฝุ่นประเภท L ตามมาตรฐาน IEC/EN 60335-2-69 สำหรับดูดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีค่าขีดจำกัดการรับสัมผัส > 1 mg/m³
| คำเตือน! เครื่องดูดฝุ่นบรรจุฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการถ่ายผง และบำรุงรักษา รวมทั้งกำจัดถังเก็บฝุ่นเท่านั้น จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม อย่าใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีระบบกรองที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของท่าน
| คลิกล็อคกล่อง L-BOXX ได้สูงสุดเพียงกล่องเดียวเท่านั้น น้ำหนักของกล่อง L-BOXX รวมสิ่งของด้านในแล้วต้องไม่เกิน 15 กก.
| อย่าแขวนเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับตะขอเครน เช่น เพื่อการขนย้าย เครื่องดูดฝุ่นไม่เหมาะที่จะขนย้ายด้วยเครน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการชำรุดเสียหาย
| อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นที่นั่ง บันได หรือบันไดสเต็ป เครื่องดูดฝุ่นอาจพลิกคว่ำและชำรุดได้ มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
| Start/Stop อัตโนมัติ การดูดฝุ่นที่เกิดจากการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องดูดฝุ่นเปิดสวิทช์โดยอัตโนมัติและปิดสวิทช์อีกครั้งพร้อมการหน่วงเวลา
| การปิดใช้งาน
| การดูด การดูดฝุ่นที่สะสม
| ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับโหลดเชื่อมต่อที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ (เฉพาะประเทศ) Max.: กำลังสูงสุด Min.: กำลังต่ำสุด