# Συναρμολόγηση του στηρίγματος για τα εξαρτήματα αναρρόφησης (βλέπε εικόνες C−D)

Σπρώξτε το στήριγμα (10) για τα εξαρτήματα αναρρόφησης μέχρι να ασφαλίσουν στην προβλεπόμενη για αυτό υποδοχή στο επάνω μέρος του απορροφητήρα.
Για την αφαίρεση του στηρίγματος (10) τραβήξτε την ασφάλιση (22) στην κάτω πλευρά του στηρίγματος και σπρώξτε το στήριγμα προς τα πάνω έξω από την υποδοχή.

Το στήριγμα (10) μπορεί επίσης να στερεωθεί με 2 βίδες σε έναν τοίχο.