# Keçe filtre torbasının takılması/çıkarılması (bkz. resimler A−B)

Kuru emme için bir keçe filtre torbası (20) kullanabilirsiniz. Bu yolla tozun atılması kolaylaşır.

Kilitleri (13) açın ve elektrikli süpürge üst parçasını (12) çıkarın.

Keçe filtre torbası tutucusunu (19) yukarı doğru çevirin, yatay konumda yerine oturana kadar.

Keçe filtre torbasını (20) keçe filtre torbası tutucusuna (19) dayanak noktasına kadar itin.

Çıkarmak için, keçe filtre torbasını (20) hafifçe aşağı doğru bastırın ve keçe filtre torbası tutucusundan (19) çekin.

Keçe filtre torbası olmadan emmek için, keçe filtre torbası tutucusunu (19) tekrar aşağı doğru katlayın: Bunun için keçe filtre torbası tutucusunun kilitlerini (21) birbirine doğru bastırın, keçe filtre torbası tutucusunu aşağı doğru çevirin ve yerine oturana kadar konteyner duvarına doğru bastırın.

Elektrikli süpürgenin üst kısmını (12) tekrar yerine takın ve kilitleri (13) kapatmak suretiyle haznenin (3) elektrikli süpürgenin üst kısmı (12) ile bağlantısını kurun.