# Sette inn/ta ut fleecefilterposen (se bilder A−B)

Du kan bruke en fleecefilterpose (20) til tørrsuging. Det gjør det lettere å kaste støvet etterpå.

Åpne lukkemekanismene (13), og ta av støvsugeroverdelen (12).

Vipp holderen for fleecefilterposen (19) oppover til den låses i horisontal stilling.

Skyv fleecefilterposen (20) helt inn i holderen for fleecefilterposen (19).

For å fjerne den trykker du på fleecefilterposen (20) lett nedover og trekker den ut av holderen for fleecefilterposen (19).

For å støvsuge uten fleecefilterpose, vipper du holderen for filterposen (19) ned igjen. Trykk sammen låsene (21) på holderen for filterposen, vipp holderen for filterposen ned og trykk den mot beholderveggen til det klikker på plass.

Sett støvsugeroverdelen (12) på igjen. Lukk dekslene (13) og koble på den måten beholderen (3) til støvsugeroverdelen (12).