# Uzsūkšanas piederumu montāža (attēls G)

Uzsūkšanas šļūtene (23) ir aprīkota ar fiksatoru sistēmu, kas ļauj tai pievienot uzsūkšanas piederumus (uzsūkšanas adapteri (27), liekto sprauslu (28)).

## Sprauslu un cauruļu montāža

- Uzbīdiet liekto sprauslu (28) uz uzsūkšanas šļūtenes (23), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (26) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Pēc tam stingri uzbīdiet vēlamo uzsūkšanas piederumu (grīdas sprauslu, salaidumu sprauslu, uzsūkšanas cauruli u.c.) uz liektās sprauslas (28).
- Lai demontētu daļas, nospiediet spiedpogas (26) un secīgi novelciet daļas no šļūtenes.

## Uzsūkšanas adaptera nostiprināšana

- Uzbīdiet uzsūkšanas adapteri (27) uz uzsūkšanas šļūtenes (23), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (26) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Lai demontētu daļas, nospiediet spiedpogas (26) un secīgi novelciet daļas no šļūtenes.