# Sätta i/ta ut fleecefilterpåsen (se bilder A−B)

Vid torrdammsugning kan du sätta i en fleecefilterpåse (20). Därigenom underlättas avfallshanteringen av dammet.

Öppna förslutningarna (13) och ta av dammsugarens överdel (12).

Fäll upp nonwoven-filterpåshållaren (19) tills den snäpper fast i horisontellt läge.

Skjut in nonwoven-filterpåsen (20) ända in i nonwoven-filterpåshållaren (19) tills det tar stopp.

För att ta ut den, tryck nonwoven-filterpåsen (20) lätt nedåt och dra ut den ur nonwoven-filterpåshållaren (19).

För dammsugning utan nonwoven-filterpåse, fäll ner nonwoven-filterpåshållaren (19) igen. Kläm ihop låsanordningen på nonwoven-filterpåshållaren (21), sväng hållaren nedåt och tryck den mot behållarväggen tills den snäpper fast i läge.

Sätt på dammsugarens överdel (12) igen och genom att stänga förslutningarna (13) ansluter du behållaren (3) till dammsugarens överdel (12).