# 图标

以下符号可以帮助您正确地使用本吸尘器。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以让您更有把握更安全地操作本吸尘器。

图标及其含义
| 警告！ 请阅读所有安全规章和指示。 不遵守安全规章和指示可能会导致触电、着火和/或严重伤害。
| 符合IEC/EN 60335-2-69粉尘等级L的吸尘器，用于干式抽吸危害健康的粉尘（粉尘爆炸限值为 > 1 毫克/立方米）
| 警告！吸尘器内含有害粉尘。仅允许由专业人员执行清空和保养操作，包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况下使用集尘器。否则会危害身体健康。
| 最多只能点击一个L-Boxx。 L-Boxx及其内含物的重量不得超过15公斤。
| 例如在运输途中切勿将吸尘器悬挂在吊车挂钩上。吸尘器不能用吊车吊运。有受伤和损坏的危险。
| 不要将吸尘器用作座位、梯子或踏板。否则吸尘器可能会翻倒并受损。有受伤的危险。
| 自动启停 吸除运行中的电动工具的积尘 吸尘器自动接通并延时关闭
| 关机
| 集尘 吸除积尘
| 所连接的电动工具的允许连接功率的说明（视国家而定） Max.：最大功率 Min.：最小功率