# Montaje de soporte para accesorios de aspiración (ver figuras C−D)

Empuje el soporte (10) para los accesorios de aspiración, hasta que encaje en el alojamiento previsto para ello en la parte superior del aspirador.
Para retirar el soporte (10) tire de la retención (22) situado en la parte inferior del soporte y empuje el soporte hacia arriba para sacarlo del alojamiento.

El soporte (10) también se puede fijar en una pared con 2 tornillos.