# Nedves porszívás

- Ne szívjon fel a porszívóval gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt vagy oldószereket. Ne szívjon fel forró, égő vagy robbanásveszélyes porokat. Ne üzemeltesse a porszívót robbanásveszélyes helyiségekben. A porok, gőzök vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

- A porszívót nem szabad vízszivattyúként használni. A porszívó levegő és víz keverékének felszívására szolgál.

- A porszívót nem szabad szűrő nélkül használni.

A félautomata szűrőtisztítás nem indítható el nedves porszívózás közben.

## A nedves porszívás előtt

Nyissa ki a zárakat (13), és vegye le a porszívó felső részét (12).

Ürítse ki a tartályt (3), és távolítsa el a flíz szűrőzsákot (20).

Tisztítsa meg a (38) szűrőt és ismét helyezze be azt a porszívóba.

Győződjön meg arról, hogy az úszó (37) tiszta. Ha az úszó blokkolódik, a tartály megteltével a porszívó automatikus kikapcsolása nem lehetséges.

Helyezze fel a porszívó felső részét (12), és zárja le mindkét lezáró kapcsot (13), hogy azok hallhatóan bereteszeljenek.

## Minden egyes nedves porszívásnál és azt követően

A porszívó egy úszótesttel (37) van felszerelve. A maximális szint elérésekor a szívás leáll. Ekkor ürítse ki a tartályt (3).

Ha folyadék szivárog ki a porszívóból, mert a tartály nem került időben kiürítésre, azonnal kapcsolja ki a porszívót. Vegye le a porszívó felső részét (12), és szárítson ki jól minden alkatrészt.

A munka végén a penészképződés elkerülése érdekében távolítsa el a porszívó (12) felső részét és a szűrőt (38), és hagyja mindkettőt alaposan megszáradni.