# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | Védőbúra reteszelésfeloldó kar
(2) | Tengelyreteszelő gomb
(3) | Be-/kikapcsoló
(4) | Fordulatszám-előválasztó szabályozókerék (GWS 18V-11 S)
(5) | AkkumulátorA)
(6) | Akkumulátorreteszelés-feloldó gombA)
(7) | Rezgéscsillapító pótfogantyú (szigetelt markolatfelület)
(8) | Standard pótfogantyú (szigetelt markolatfelület)A)
(9) | Elszívóbúra csiszoláshozA)
(10) | Védőbúra csiszoláshoz
(11) | Védőbúra daraboláshozA)
(12) | Fedél daraboláshoz
(13) | Befogó karima O-gyűrűvel
(14) | Keményfém csészealakú csiszolótárcsaA)
(15) | CsiszolótárcsaA)
(16) | Korongkefe (M14)A)
(17) | DarabolótárcsaA)
(18) | Gyémántszegmenses daraboló tárcsaA)
(19) | Gyorsbefogóanya kengyellel (M14)
(20) | Fogantyú (szigetelt markolatfelület)
(21) | Csiszolótengely
(22) | KézvédőA)
(23) | Gumi csiszolótányérA)
(24) | CsiszolópapírA)
(25) | Hengeres anyaA)
(26) | Kétkörmös kulcs a befogóanyához
(27) | Csészealakú kefeA)
(28) | KúpkefeA)
(29) | Gyémántszegmenses magfúróA)
(30) | VilláskulcsA)
(31) | Elszívó búra daraboláshoz vezetőszánnalA)

A)

  Ez a tartozék nem tartozik a standard szállítmányhoz.