# Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafiksidan.

(1) | Upplåsningsspak för skyddskåpa
(2) | Spindellåsknapp
(3) | På-/av-strömbrytare
(4) | Varvtalsreglage (GWS 18V-11 S)
(5) | BatteriA)
(6) | BatteriupplåsningsknappA)
(7) | Vibrationsdämpande stödhandtag (isolerad greppyta)
(8) | Standard-stödhandtag (isolerad greppyta)A)
(9) | Utsugskåpa för slipningA)
(10) | Skyddskåpa för slipning
(11) | Skyddskåpa för kapningA)
(12) | Lock för kapning
(13) | Fästfläns med O-ring
(14) | Koppskiva i hårdmetallA)
(15) | SlipskivaA)
(16) | Skivborste (M14)A)
(17) | KapskivaA)
(18) | Diamant-kapskivaA)
(19) | Snabbspänningsmutter med bygel (M14)
(20) | Handtag (isolerad greppyta)
(21) | Slipspindel
(22) | HandskyddA)
(23) | GummisliptallrikA)
(24) | SlipbladA)
(25) | RundmutterA)
(26) | Tvåstiftsnyckel för spännmutter
(27) | KoppborsteA)
(28) | Konformad borsteA)
(29) | DiamantborrkronaA)
(30) | U-nyckelA)
(31) | Utsugskåpa för kapning med styrslädeA)

A)

  Dessa tillbehör ingår inte i standard leveransen.